1. Ile posesji jest objęte demontażem, transportem i unieszkodliwieniem a ile tylko transportem i unieszkodliwieniem?

2. Ile z budynków objętych demontażem to budynki mieszkalne a ile gospodarcze? Ile jest płyt falistych a ile płaskich?

3. W przypadku samego odbioru (bez demontażu) ile w Mg jest płyt falistych a ile płaskich?
4. Czy zakres prac demontażowych dotyczy wyrobów azbestowych z pokryć dachowych czy również z elewacji budynku lub wnętrza budynku?

5. Czy do demontażu i/lub odbioru są płyty warstwowe typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S
w tym płyty warstwowe na drewnianym stelażu wypełnione styropianem?

6. Czy do demontażu i/lub odbioru są wyroby zawierające azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje?

7. Czy usługa demontażu będzie odbywać się na obiektach: wyłączonych z użytkowania, do rozbiórki, po pożarze, uszkodzonych czy po wichurach?

Ad 1. Demontaż, transport i unieszkodliwienie – 8 budynków; transport i unieszkodliwienie – 10 budynków.

Ad 2. Objętych demontażem budynków mieszkalnych jest 4 szt. i gospodarczych
4 szt. Przedmiotem robót są tylko płyty azbestowe faliste.

Ad 3. Sam odbiór (bez demontażu) – 13,806 Mg.

Ad 4. Zakres prac demontażowych dotyczy tylko wyrobów z pokryć dachowych.

Ad 5. Nie ma do odbioru płyt warstwowych typu: PW3/A, PŻ/3W i PŻW 3/A/S, w tym płyt warstwowych na drewnianym stelażu wypełnionym styropianem.

Ad 6. Nie ma do odbioru wyrobów zawierających azbest typu: kształtki, rury, okładziny, sznur, płaszcze, izolacje.

Ad 7. Usługa demontażu będzie odbywać się na 3 szt. obiektów do rozbiórki.