Author: admin
Last saved by: Dell

Waganiec, dnia 14.11.2019 r.

ZP.271.20.7.2019									

							Do wszystkich uczestników postępowania

	W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin”,  udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) następujących odpowiedzi, wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Czy należy wycenić wykonanie warstw posadzki na gruncie?
Odpowiedź:
Nie należy wyceniać wykonania warstw posadzki na gruncie.

Pytanie nr 2:
Bramy garażowe pokazane są na projekcie oraz w zestawieniu jako identyczne. Istniejąca brama jest mniejsza od projektowanej. Czy przewidują Państwo poszerzenie otworu do wymiarów zgodnych z projektem? Jeśli tak, to czy istniejące nadproże jest wystarczające do obsadzenia nowej bramy, czy należy skalkulować jego wykucie i wstawienie nowego?
Odpowiedź:
Nie przewiduje się poszerzania otworu bramy w istniejącym (starym) garażu. Z uwagi na fakt, iż istniejąca brama garażowa spełnia wymogi bramy zewnętrznej „ciepłej”, w wycenie należy ująć tylko jedną bramę tj. tę z części dobudowanej, objętej opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”.

Pytanie nr 3:
Czy na części dobudowanej należy wykonać instalacje sanitarne? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i przedmiar instalacji. W przypadku, gdyby należało wykonać warstwy posadzki, uprzednio musi zostać ułożona instalacja kanalizacji?
Odpowiedź:
Nie należy wykonywać instalacji sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej) w dobudowanej części.

Pytanie nr 4:
Przedmiar termomodernizacji mówi o styropapie wykonanej na świetlicy. Natomiast projekt rozbudowy uwzględnia tylko płyty warstwowe. Proszę o uściślenie, gdyż wiąże się to z rzetelną kalkulacją kosztów inwestycji. Ponadto, jeśli należy wykonać pokrycie ze styropapy, to proszę o określenie, czy należy skalkulować wykonanie deskowania pełnego z płyty OSB?
Odpowiedź:
Ocieplenie dachu styropapą należy wykonać na dachu istniejącego (starego) garażu oraz świetlicy, natomiast nad częścią dobudowaną należy ułożyć płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm z wcześniejszym wykonaniem konstrukcji wsporczej pod ułożone płyty oraz wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, o których mowa w opracowaniu pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”. Nie należy kalkulować wykonania deskowania pełnego z płyty OSB.

Pytanie nr 5:
W związku z odpowiedziami zamieszczonymi w dn. 08.11.2019 r. na temat konieczności wykonania konstrukcji stalowej, proszę o wskazanie w jaki sposób należy mocować konstrukcję stalową do wieńców bez wypuszczonych z wieńców marek stalowych?

Odpowiedź:
Wykonawca winien wykonać tak zlecenie aby odpowiadało to zasadom sztuki budowlanej i można było dokonać odbioru tychże robót budowlanych.  Proszę zwrócić uwagę na projekt techniczny w części dotyczącej konstrukcji dachu. Jest tam szczegółowy opis. Informujemy, że można zastosować kotwy stalowe IMC ocynkowane rozporowe lub kotwę chemiczną gdzie kotwę stalową lokuje się odpowiednią żywicą o dużym współczynniku bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Pytanie nr 6:
W związku z załączeniem dokumentacji projektowej na rozbudowę remizy OSP w Zbrachlinie do dokumentacji dla zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec - OSP Zbrachlin" kierujemy pytanie do Zamawiającego, jakie prace należy wykonać w ramach przetargu? Zapis umowy §6 pkt. 2 mówi: "Wynagrodzenie obejmuje całokształt wszystkich robót wynikających ze szczegółowego zakresu dokumentacji załączonej do niniejszej umowy (...)", natomiast §1 pkt.6 określa hierarchię ważności dokumentów jako : 
1.	Umowa,
2.	SIWZ – dokumentacja projektowa,
3.	SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
4.	Oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą.
Natomiast zapis SIWZ wyszczególniający zakres prac różni się od załączonej dokumentacji, tj. określa prace :"
1.	Modernizację instalacji c.o. (montaż instalacji c.o., montaż grzejników, izolacja rurociągów, wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych).
2.	Ocieplenie stropodachu nad warsztatem, tj. części, o której mowa jako objęta oddzielnym opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr.15 cm – 126 m^2.
3.	Ocieplenie stropodachu świetlicy oraz istniejącego garażu styropianem jednostronnie laminowanych papą gr. 25 cm – 117 m^2.
4.	Wymianę 25 m^2 okien na nowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o łącznym współczynniku U dla okna = 0,9 W(m^2*K).
5.	Ocieplenie dachu (strop poddasza nieużytkowanego) płytami z wełny mineralnej gr. 24 cm – 210 m^2_.
6.	Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm – 392 m^2.
7.	Wymianę 6 m^2 drzwi na nowe „ciepłe” o współczynniku U=1,3 W (m^2*K).
8.	Wymianę 28 m^2 bram zewnętrznych na nowe „ciepłe” ” o współczynniku U=1,3 W (m^2*K).
W związku z powyższym proszę o określenie przez Zamawiającego zakresu prac, gdyż zapisy SIWZ oraz umowy wzajemnie się wykluczają, co może powodować nierzetelne wykonanie ofert przez Wykonawców, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiar nie zawierał prac koniecznych do wykonania, które to wskazali Państwo w odpowiedziach w dn. 08.11.2019 r.
Odpowiedź:
Zakres prac, które należy wykonać:
1.	Modernizację instalacji c.o. (montaż instalacji c.o., montaż grzejników, izolacja rurociągów, wykonanie prac budowlanych poinstalacyjnych) w części starej i dobudowanej.
2.	Ocieplenie stropodachu płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm – 126 m^2, o którym mowa jako objęta oddzielnym opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” wraz w wykonaniem konstrukcji wsporczej pod ułożenie płyt warstwowych oraz obróbek blacharskich i orynnowania tj. ocieplenie dachu nad częścią dobudowaną.
3.	Ocieplenie stropodachu świetlicy oraz istniejącego garażu styropianem jednostronnie laminowanych papą gr. 25 cm – 117 m^2 wraz  z wykonaniem obróbek blacharskich tj. ocieplenie dachu płaskiego na starej części budynku.
4.	Wymianę 25 m^2 okien na nowe PCV z nawiewnikami higrosterowanymi o łącznym współczynniku U dla okna = 0,9 W(m^2*K).
5.	Ocieplenie dachu (strop poddasza nieużytkowanego) płytami z wełny mineralnej gr. 24 cm – 210 m^2_.
6.	Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 15 cm – 392 m^2 wraz z wykonaniem elewacji
7.	Wymianę 6 m^2 drzwi na nowe „ciepłe” o współczynniku U=1,3 W (m^2*K).

8.	Montaż bramy zewnętrznej „ciepłej” o współczynniku U=1,3 W (m^2*K) w części dobudowywanej o wymiarach podanych w dokumentacji „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”. Z uwagi na fakt, iż istniejąca brama garażowa spełnia wymogi bramy zewnętrznej „ciepłej”, w wycenie należy ująć tylko jedną bramę tj. tę z części dobudowanej, objętej opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”.

Pytanie nr 7:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie:

1. W kosztorysie widnieją 2 szt. bram garażowych o wymiarach 4x3,5 tj. 28 m2 . Według projektu jest jedna brama w części istniejącej - objęta opracowaniem zaś druga w nowoprojektowanej części rozbudowy wg. oddzielnego opracowania, co za tym idzie nie zostało ujęte w kosztorysie roboty budowlane " rozbudowy części garażowej ".  Czy należy doliczyć rozbudowę garażu? 

2. Ocieplenie stropodachu nad warsztatem, tj. części, o której mowa jako objęta oddzielnym opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie” płytami warstwowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm w ilości 126 m^2?

3. Czy ewentualnie w części nowoprojektowanego garażu  należy wycenić roboty sanitarne, elektryczne, wykonanie posadzek oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania zamówienia?
Odpowiedź:
1. Nie należy doliczać budowy garażu.
2. Ocieplenie stropodachu nad warsztatem obejmuje ułożenie płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 15 cm wraz w wykonaniem konstrukcji wsporczej pod ułożenie płyt warstwowych oraz obróbek blacharskich i orynnowania na dobudowanej części objętej opracowaniem pn. „Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie”
3. Poza wykonaniem instalacji c.o. w dobudowanej części, która jest ujęta w przedmiarze robót nie należy wyceniać pozostałych robót.    

Otrzymują:
1.	www.waganiec.biuletyn.net,
2.	Tablica ogłoszeń,
3.	A/a.

Sporządził:
w/z Andrzej Bon