Załącznik nr 1

**Zestawienie materiałów do wykonania przyłączy wodociągowych**

1. Rury wodociągowe PE 100 SDR 17 PN10 fi110 m.b. 229

2. Rury wodociągowe PE 100 SDR 17 PN 10 fi 63 m.b. 104

3. Rura ochronna PEHD fi 110 SDR 11 PN16 , 6x3m m.b. 18

4. Hydrant podziemny dn 80 szt. 1

5. Hydrant nadziemny dn 80 szt. 1

6. Zasuwa żeliwna kołnierzowa dn100 PN 10 szt. 6

7. Zasuwa żeliwna kołnierzowa dn 80 PN 10 szt. 2

8. Zasuwa żeliwna kołnierzowa dn 50 PN 10 szt. 10

9. Skrzynka uliczna z podstawą do zasuwy wodnej szt. 18

10. Obudowa teleskopowa do zasuw szt. 18

11. Trójnik żeliwny kołnierzowy dn100 szt. 3

12. Trójnik redukcyjny seg. 90st. PE 100 SDR 17 z odejściem kołnierzowym dn50 szt. 9

13. Tuleje kołnierzowe z kielichem do rur PVC fi 110/100 mm szt. 6

14. Tuleje kołnierzowe PE 100 fi 63 z kołnierzem stalowym gal. dn50 szt. 10

15. Tuleje kołnierzowe PE 100 fi110 z kołnierzem dn100 szt. 4

16. Wodomierz WS DN 32 Qn=6,3m3/h z armaturą wg rys.3 kpl. 7

17. Zawór antyskażeniowy EA 251 dn 32 kpl. 7

18. Zawory grzybkowy mosiężny prosty f-my Schlosser dn 32, RFN szt. 15

19. Płyta z betonu B-20 40 x 40 x 12cm z otworem D=10cm szt. 18

20. Płyta obudowy skrzynki z betonu B-20 80 x 80 x 12 szt. 3

21. Bloki oporowe z betonu C25 wg tabeli szt. 11

22. Tabliczka informacyjna o lokalizacji zasuwy kpl. 18

23. Taśma ostrzegawcza nad rurociąg z PE z drutem sygnalizacyjnym m.b. 350

24. Trzpień zasuwy o przekroju □ 18mm szt. 18

25. Prostki koł. Żeliwne dn80 l=800 szt. 2